Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **názov položky/LOCUST 903** | **technické údaje** | **Uchádzač napíše konkrétnu hodnotu/parameter ponúkaného zariadenia, alebo „áno“ ak spĺňa požiadavku, „nie“ ak nespĺňa požiadavku** |
| **Šmykom riadený manipulátor//LOCUST 903** | *Výška manipulátora min.2090* |   |
|                  | *Dĺžka manipulátora s lopatou min.3385 mm* |   |
| *Šírka manipulátora s lopatou min.1880mm* |   |
| *Prevádzková hmotnosť min.3511kg* |   |
| *Nominálna nosnosť min.975 kg* |   |
| *Maximálna rýchlosť 9,5 km* |   |
| *Navŕšený objem lopaty min. 0,43 m³*  |   |
| *Trhacia sila min. 27,6 kN* |   |
| *Ťažná sila min. 39 kN* |   |
| *Zdvíhacia sila min.24,3 kN* |   |
| *Výkon min. 5,4 kW* |   |
| *Druh pohonu hydrostatický* |   |
| *Hydraulické čerpadlo pracovného zariadenia regulačné LS/LUDV* |   |
| *rozvádzač pracovného zaradenia s uzavretým stredom* |   |
| *Vyrovnávanie lopaty hydraulické*  |   |
| *hlučnosť min.101 dB*  |   |
| *Pneumatiky 12-16,5* |   |